**1. számú melléklet**

**Ajánlattevő nyilatkozata beszerzési eljárásban való részvételi feltételek teljesítéséről**

A pályázó / ajánlattevő azonosító adatai

Vállalkozás neve:

Székhely:

Képviseli:

Kapcsolattartó:

Elérhetőség:

Megrendelő címe: "Mobil, összeszerelhető kerékpáros KRESZ pálya"

Mint a pályázó törvényes képviselője az alábbiakban kijelentem, hogy a fent említett ajánlattevőnek nincs a beszerzési eljárásban való részvételére vonatkozó korlátozása, amelyet a Magyar Köztársaság vagy a székhely, az üzleti vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti állam jogerős határozattal hozott.

Kijelentem, hogy rendelkezem az elmúlt 5 évben legalább 1 db kerékpáros KRESZ pálya szállítására vonatkozó referenciával.

Hely ..............................., Dátum ...............................

..............................................................

(a pályázó nevében eljárni jogosult személy aláírása a Magyar Köztársaság kereskedelmi nyilvántartásában szereplő bejegyzésnek vagy más vonatkozó nyilvántartásnak megfelelően)

1. **számú melléklet**

**Az ajánlatkérő által meghatározott kritérium teljesítésére való kötelezvény**

**AJÁNLAT**

A szerződés tárgya: „Mobil, összeszerelhető kerékpáros KRESZ pálya”

Ajánlatkérő: Oroszlány Város Önkormányzata

A pályázó azonosítója:

Vállalkozás neve:

Székhely:

ID:

Adószám:

Jogi képviselő:

Telefon:

Email:

A javaslat kötelező a pályázóra. Az árubeszerzésre vonatkozó megrendelő létrejöttekor azt beépítik.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Mennyiség és mértékegység** | **Egységár ÁFA nélkül** | **Teljes ár ÁFA nélkül** | **ÁFA kulcs** | **Teljes ár ÁFA-val** |
| **Gumiszőnyeg -**  | körforgalom 5 m 1, kb. 12 ék |  |  |  |  |
| **Gumiszőnyeg** | 75 db |  |  |  |  |
| **Mini közlekedési táblák** | 48 db |  |  |  |  |
| **Fém állvány** | 43 db |  |  |  |  |
| **Vezeték nélküli jelzőlámpa gyalogosoknak és járműveknek** | 6 db |  |  |  |  |
| **Vezeték nélküli jelzőlámpa gyalogosoknak** | 4 db |  |  |  |  |
| **Vasúti közlekedési lámpa + sorompó**  | 1 db |  |  |  |  |
| **A beszerzés tárgyának ára - mobil összecsukható közlekedési játszótér szállítása a kerékpárosok számára a minimális műszaki specifikáció szerint** |  |  |  |

ÁFA megfizetésére kötelezett: igen - nem

(Ha a pályázó nem ÁFA fizető, ezt a tényt az ajánlat részeként közli)

A pályázó nyilatkozata:

Alulírott kijelentem, hogy:

a) Az ajánlatkérő által megfogalmazott paraméterekkel, előírásokkal és követelményekkel megegyeznek az ajánlati dokumentációban szereplő megoldások.

b) A beszerzett termékre vonatkozó megrendelés tárgyának árát saját számítások alapján állapítják meg, figyelembe véve a megrendelés teljes és megfelelő teljesítéséhez szükséges összes tényt, míg az ár magában foglalja az összes előírt költséget a megrendelő tárgya szerint.

c) A pályázati felhíváson való részvétellel vállalom, hogy a beszerzési eljárás esetleges adminisztratív ellenőrzéséhez a teljes ajánlatot megadom.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ napon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 név, vezetéknév és aláírás

 az ajánlattevő törvényes képviselője

**3.számú melléklet**

**Megrendelő 1. számú melléklete**

**Mobil, összeszerelhető kerékpáros KRESZ pálya**

**Műszaki tartalom**

Minimális műszaki előírások:

Hordozható, könnyen összeszerelhető mobil játszótér, amelynek méretei min. 16 x 30 m - max 17 x 32 m (18 x 33 m méretű multifunkcionális játszótérre való elfér). alkalmas bel- és kültéren minden vízszintes és függőleges közlekedési táblával.

A közúti közlekedési infrastruktúra mintázatos elemeit tartalmazza Oroszlány városában - körforgalmat, vasúti átjárót, jelzőlámpákat stb.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tételek** | **Mennyiség és mértékegység** | **Egységár ÁFA-val** | **Teljes ár ÁFA-val** |
| **1.** | Gumiszőnyeg - körforgalom | 1 körforgalom 5 m átmérő, kb. 12 szelet |  |  |
| **2.** | Gumiszőnyeg | 75 db |  |  |
| **3.** | Mini közlekedési táblák | 48 db |  |  |
| **4.** | Fém állvány | 43 db |  |  |
| **5.** | Vezeték nélküli jelzőlámpa gyalogosoknak és járműveknek | 6 db |  |  |
| **6.** | Vezeték nélküli jelzőlámpa gyalogosoknak | 4 db |  |  |
| **7.** | Vasúti közlekedési lámpa + sorompó  | 1 db |  |  |
| **Teljes ár ÁFÁ-val** |  |

**Az elemek részletes leírása:**

**1. Gumiszőnyeg - körforgalom**

Átmérő kb. 5 m, egymás mellett elrendezett részek, kb. 12 szelet alkotja, így kört alkotnak.

**2. Gumiszőnyeg**

- aszfaltot utánzó gumiszőnyegek

- csúszásgátló szőnyegek, amelyek közlekedési pálya imitálására szolgálnak.

- méretek: szélesség min. 2 m - max. 2,10 m,

 hossza min. 1,25 m max. 1,35 m

 vastagság min. 6 mm.

- alkalmas kis játszóterekre és kétirányú utakra

- erős és kopásálló, zárt tornatermekben és nyílt terekben használható - iskolaudvarok, betonos játszóterek, aszfalt

**3. Mini közlekedési táblák**

- PVC anyagból vagy azzal egyenértékű anyagból készül

- korong átmérője kb. 28 cm és magasság kb. 160 cm vagy azzal egyenértékű

- az állvány átmérője kb. 37 cm, az állvány fesztávolsága kb. 40 cm vagy azzal egyenértékű.

- lehetséges egy oszlopra több jelet elhelyezni.

- a táblák fém állványon vannak

**4. Fém állvány**

Javítja a stabilitást kedvezőtlen időjárási körülmények között (szél).

**5. Vezeték nélküli jelzőlámpa gyalogosok és járművek számára**

- a kerékpáros pálya felszerelésének másik eleme.

- zárt fém házban lévő akkumulátor működteti.

- biztonsági okokból az elemdoboz lakattal van lezárva.

- digitális kódolási rendszerben működik, amely ellenáll az interferenciának.

- LED világítással rendelkezik, amely javítja a láthatóságot az akkumulátor teljesítményének csökkenése nélkül.

- a lámpák automatikusan váltanak.

- a jelzőlámpa-rendszerhez akkumulátortöltő tartozik.

**6. 2 szakaszos vezeték nélküli jelzőlámpa gyalogosok számára**

- a kerékpáros pálya felszerelésének másik eleme.

- zárt fém házban lévő akkumulátor működteti.

- biztonsági okokból az elemdoboz lakattal van lezárva.

- digitális kódolási rendszerben működik, amely ellenáll az interferenciának.

- LED világítással rendelkezik, amely javítja a láthatóságot az akkumulátor teljesítményének csökkenése nélkül.

- a lámpák automatikusan váltanak.

- a jelzőlámpa-rendszerhez akkumulátortöltő tartozik.

**7. Vasúti jelzőlámpa sorompóval**

- a vasúti pálya lámpáinak magassága 2 m (az akadályra 1,50 m).

- a lámpákat egy fémházban lévő elem táplálja.

- lámpák használata egyszerű: a lámpák egyetlen gomb megnyomásával váltanak.

- a fény aktiválódását hangjelzések is kísérik.

- a rendszer kibővíthető egy 1,5 m magasságú sorompóval.

- az üzemmód kiválasztása és a vezérlők csatlakoztatása után a rendszer automatikusan működik.

**Személtető bemutatása a kerékpáros KRESZ pályának az egyes közlekedési helyzetekhez szükséges táblákkal - minimumkövetelmények vagy ezzel egyenértékű**

